ZP.271.1.2015

**Pytania i odpowiedzi IV**

**dot. Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości ok. 10 000 mb.**

1. **Firma …………… zwraca się z prośbą o określenie frakcji kruszywa do wykonania warstwy górnej**

"Wykonanie warstwy tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5 – 63 na podbudowie z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 7 cm"

 w ilości 6 000 m2wskazanej w pozycji lp. 3 przedmiaru robót, zamieszczonego na stronie internetowej [http://www.obrazow.bip.gmina.pl](http://www.obrazow.bip.gmina.pl/).

- gdyż kruszywo o frakcji 31,5-63 mm i grubości warstwy 7 cm nie jest  zagęszczane i nie zgodne  z dokumentacją projektową a mianowicie STWIOR zał. 7 STT  D-04.04.00.

Podbudowa z Kruszyw -Wymagania Ogólne pkt  2.3.1.

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa o uziarnienia 31,5 – 63. Warstwa kruszywa z tłucznia po rozłożeniu powinna zostać zawalcowana w stopniu niepozwalającym przemieszczaniu kruszywa. Grubość warstwy po zawalcowaniu powinna wynosić ok 7 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Obrazów, 05/02/2015r.