ZP.271.1.2015

**Pytania i odpowiedzi III**

**dot. Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości ok. 10 000 mb.**

1. Proszę o informację czy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm, Zamawiający dopuści użycie kruszywa pochodzącego ze skał dolomitowych lub wapiennych zamiast piaskowca (kamienia smerdyńskiego)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza użycia kruszywa pochodzącego ze skał dolomitowych lub wapiennych do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Obrazów, 02/02/2014r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kierownik Zamawiającego