ZP.271.2.2015

**Pytania i odpowiedzi II**

**dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w msc. Chwałki wzdłuż drogi gminnej nr ew. 420.”**

**1. Firma …………… zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w zapytania.**

**1. Proszę o wskazanie zarządcy drogi na dz. 423/1, gdzie zlokalizowano włączenie do istn. wodociągu.**

Odpowiedź

Zarządcą drogi o nr ewid. 423/1 jest Gmina Obrazów

**2. Czy gmina żądać będzie zapłaty za zajecie pasa drogowego drogi gminnej w związku z pracami budowlanymi. Jeśli tak, proszę o podanie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.**

**Odpowiedź**

Pod drogami gminnymi wzdłuż których ułożona zostanie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna oraz w miejscach w których sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna przecinają poprzecznie drogę zostały wydane decyzje lokalizacyjne. W wydanych decyzjach zawarty został zapis o obowiązku wystąpienia przed rozpoczęciem robót do zarządcy drogi z wnioskiem o naliczenie opłaty z tytułu tymczasowego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót określa Uchwała Rady Gminy Nr XVII/74/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogi gminnej ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 2,50 zł

- przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości – 4,00 zł

- przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 6,50 zł

**3. Proszę o podanie ilości przyłączy kanalizacji sanitarnej i studni na przyłączach do wykonania, w ogłoszeniu o zamówieniu podano liczbę 49 szt. przyłączy, dokumentacja projektowa i specyfikacja wskazuje na inną liczbę przyłączy.**

**Odpowiedź**

Różnica w dokumentacji projektowej i specyfikacji a zakresem określonym w ogłoszeniu w ilości przyłączy kanalizacji sanitarnej i studni na przyłączach jest wynikiem etapowania robót. W pierwszym etapie wykonano 7 szt. studni. W drugim etapie do wykonania jest 81 szt. studni w tym 49 szt. przyłączy.

**4. Proszę o podanie ilości przyłączy wodociągowych i ilości studni wodomierzowych do wykonania, w ogłoszeniu o zamówienie podano liczbę 46 szt. studni wodomierzowych, dokumentacja projektowa i specyfikacja wskazuje na inną liczbę przyłączy oraz studni.**

**Odpowiedź**

W przedmiotowym zadaniu jest do wykonania łącznie 46 szt. przyłączy wodociągowych oraz studni wodomierzowych. 4 szt studni oraz przyłączy wodociągowych zostało wykonane w I etapie.

**5. Czy odcinek kanalizacji sanitarnej oznaczony jako „proj. kanał sanitarny etap I” od S0 do S5 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej od S2 do S2.1 wchodzą w zakres objęty przetargiem.**

**Odpowiedź**

Nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Odcinek od S0 do S5 oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej od S2 do S2.1 został wykonany w pierwszym etapie.

**6. Czy odcinek wodociągu oznaczony jako „proj. wodociąg etap 1” od punktu w.wł 1 oraz przyłącza wodociągowe oznaczone jako „proj. wodociąg etap 1” wchodzą w zakres objęty przetargiem.**

**Odpowiedź**

Nie wchodzą w zakres robót objętych przetargiem.

**7. Czy zasuwy, trójniki, hydranty, armatura żeliwna ma być z żeliwa sferoidalnego.**

**Odpowiedź**

Zasuwy, trójniki, hydranty, armaturę na sieci wodociągowej  projektuje się z żeliwa sferoidalnego na PN 10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Obrazów dn. 09.02.2015