Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 41651 -2015; data zamieszczenia: 25.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Obrazów, 27-641 Obrazów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8365162, faks 015 8365551.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** http://przetargi.ipzp.pl/Obrazow/

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny - Radoszki od km 0+000 do km 0+700, Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów - Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041, Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772, Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki - Rożki od km 0+600 do km 0+920.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny – Radoszki od km 0+000 do km 0+700 -** obejmuje wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 002459 T w miejscowości Wierzbiny na odcinku o długości 700 mb**,**

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

- klasa techniczna drogi – „L”

- prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- obciążenie na oś – 80 kN

- kategoria ruchu – KR-1-2

- szerokość jezdni – 4,00 m

- szerokość poboczy – 2 x 0,20 m,

- spadki poprzeczne zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja nawierzchni:

- 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 /AC 11 S 50/70/

- 4 cm (średnio 100 kg/m2) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu
KR1-2, / AC 11 W 50/70/

Prace należy zacząć od ścięcia zawyżonych poboczy i skarp przyległych do jezdni, przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem ścianki na odkład. Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych istniejącą nawierzchnię należy oczyścić z luźnych ziaren oraz skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. Następnie wykonać warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 w ilości średnio 100 kg/m2 ( grub. 4 cm) oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Pobocza uzupełnić kruszywem kamiennym niesortowanym, grub. w-wy 10 cm a następnie wykonać powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów oraz emulsji asfaltowej. Umocnienie przydrożnych skarp przy użyciu płyt ażurowych typu „MEBA”.

1. **Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów – Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041 -** obejmuje wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowości Obrazów na odcinku o długości 791 mb.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- klasa techniczna drogi – „L”

- prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- obciążenie na oś – 80 kN

- kategoria ruchu – KR-1-2

- szerokość jezdni – 3,00 m

- szerokość poboczy – 2 x 0,20 m,

- spadki poprzeczne zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja nawierzchni :

- 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 /AC 11 S 50/70/

- 4 cm (średnio 100 kg/m2) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2
/AC 11 W 50/70/

- 15 cm – kruszywo kamienne łamane (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm)

Roboty odwodnieniowe polegające na wykonaniu przepustu rurowego średnicy 60 cm długości 8,00 m wraz z ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Roboty ziemne polegające na ścięciu zawyżonych poboczy wraz z ścięciem skarp przylegających do korony drogi.

Istniejące podłoże należy wyprofilować i zagęścić w sposób mechaniczny, wzmocnić warstwą kruszywa kamiennego (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) gr. 15 cm, a następnie wykonać warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 w ilości średnio 100 kg/m2 ( grub. 4 cm) oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Pobocza uzupełnić kruszywem kamiennym niesortowanym, grub. w-wy 10 cm, a następnie utrwalić powierzchniowo przy użyciu grysów oraz emulsji asfaltowej.

1. **Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772 -** obejmuje wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowości Święcica na odcinku o długości 772 mb.

Dane techniczne

- szerokość jezdni - 3,00 m

- szerokość poboczy – 0,20 m

- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi

- spadek poprzeczny jezdni – 2 % (obustronny)

- spadek poprzeczny poboczy 6 %

Zakres robót:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

- wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie
i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,5 kg/m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50 kg/m2 – warstwa wyrównawcza

- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, warstwa ścieralna

- przepusty rurowe pod pod koroną drogi - ławy fundamentowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne frakcji 0/63 mm, rury HDPE o średnicy 60 cm, obudowy wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych, ścianki czołowe typu " skrzydełkowego",

- oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu przy głebokość namułu 50 cm;

- nawierzchnia poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0/32 mm, warstwa górna o grubości 10 cm, podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową.

**4. Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki – Rożki od km 0+600 do km 0+920 –** obejmuje odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na odcinku 320mb (zamulone lewostronnie rowy oraz zjazdy). Na odcinkach odmulenia rowów zaplanowano

 remont przepustów pod zjazdami. Zaprojektowano remont przepustów z rur PEHD o średnicy

40cm. Lokalizacja remontowanych przepustów zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Zaplanowano wykonanie ścieku z elementów betonowych trapezowych od km 0+600 do km

0+779 bez zjazdów. Na zjazdach w km 0+625.49; 0+659.79; 0+695.25; 0+722.89

zaplanowano wykonanie korytek betonowych z nakrywką.

 Od km 0+874 do km 0+920 zaplanowano oczyszczenie muldy.

Roboty ziemne będą polegały na profilowaniu skarp i dna rowu, odkopaniu istniejących przepustów pod zjazdami.

Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

**II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

* **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
* Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.24.52-5.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.07.2015.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

* **Informacja na temat wadium:** Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00zł słownie: piętnaście tysięcy złotych..

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz (minimum 3) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z czego każda z robót o wartości powyżej 600 000,00 zł, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
* **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
* **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

* **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**
	+ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
	+ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
	+ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	+ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	+ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	+ wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
* **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

* + nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	+ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**
	+ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. A.3) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1. zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - siły wyższej, klęski żywiołowej, - niewypałów i niewybuchów, - wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, - konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, czy też wprowadzenia ewentualnych robót zamiennych, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 2. zmiana rzutująca na wynagrodzenie: - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy - wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)**  **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** http://www.obrazow.bip.gmina.pl
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Gmina Obrazów, Obrazów 84 27-641 Obrazów Pokój nr 13.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 10.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Gmina Obrazów, Obrazów 84 27-641 Obrazów Pokój nr: sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** PROW 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

 Kierownik Zamawiającego